附件2

广西困难重度残疾人家庭无障碍改造指导目录

（2024版）

目录编制说明：该目录作为广西各地开展家改工作的建议与指引，秉承可感知、可量化、可评价的原则，通过梳理总结残疾人居家日常生活中遇到的环境、设施等方面需求，列举了基本的改造场景（院落、入户、客厅、卧室、厨房、厕所、楼梯、阳台）和改造内容，各地可根据该目录，基于残疾人需求，结合当地实际情况，根据适宜场景进行评估打分，合理选择改造类别和改造内容，采取适宜的措施开展家改工作。该目录自印发之日起施行。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **改造场景** | **改造**  **类别** | **改造内容（环境设施改造与设备器具适配）** | **适用残疾类别** |
| 1 | 全域场景共性改造 | 平整防滑 | 地面找平（平整硬化）、移除障碍物、铺设防滑砖、防滑地胶或喷涂防滑材质、增设防滑垫 | 通用 |
| 2 | 安装扶手 | 安装扶手/抓杆等（材质满足耐污、防滑、手感舒服要求，不建议选用铁管或不锈钢材质） |
| 3 | 高差处理 | 铺设无障碍（水泥）坡道、配置可移动坡道（板式、轨道式、门槛式、组装式）、升降平台（仅适用轮椅用户） | 肢体（下肢）  视力 |
| 4 | 防护改造 | 安装安全护栏（阳台、楼梯、窗户、坡坎）/防护网，更换/改造窗、紧急呼叫装置、与社区联动的报警系统 | 通用 |
| 5 | 房门改造 | 移除门槛、拓宽房门，入户门更换、调整房门方向、平开门改推拉门 | 肢体（轮椅用户）  视力 |
| 6 | 更换房门为不锈钢门 | 精神、智力 |
| 7 | 防撞改造 | 设置防撞胶条、对阳角进行圆弧软包装处理、墙角/柱脚磨圆改造 | 视力、肢体  智力、精神 |
| 8 | 水电改造 | 线路改造（对排列杂乱、老化线路或插座进行更新改造，确保用电安全）、更换感应灯具、安装安全插座/智能灯具  （注：不允许给新建住房整体新装电线电缆，只允许对老旧房子的老化线路进行线路更新改造，避免线路短路发生火灾） | 通用 |
| 9 | 缺水地区增设水缸或储水罐（储水罐整体费用控制在800元以内）、加装水龙头、水路线管铺设等 |
| 10 | 户内院落改造 | 电气改造 | 总控开关改造、安装感应灯具/太阳能庭院灯 | 视力除外 |
| 11 | 地面导盲 | 安装盲道 | 视力 |
| 12 | 入户出入口改造 | 门禁  改造 | 设置带遥控开关自动开启门禁设备 | 肢体、视力 |
| 13 | 门锁改造 | 门锁改造与更换（含可视智能功能） | 听力、肢体（下肢） |
| 14 | 门锁改造与更换（含语音或盲文密码提示功能） | 视力 |
| 15 | 门铃  改造 | 配置闪光门铃 | 听力 |
| 16 | 配置音乐门铃/对讲门禁系统 | 视力 |
| 17 | 电气改造 | 总控开关改造、安装感应灯具 | 视力除外 |
| 18 | 客厅卧室改造 | 门锁改造 | 门锁改造与更换 | 视力、听力、肢体 |
| 19 | 监控改造 | 智能家庭监控摄像头 | 精神、智力、  视力、老年残疾人 |
| 20 | 护理辅助 | 智能网关、智能窗帘、智能音箱、电器遥控开关、衣柜改造（柜内大小改造）、空间布局和家具调整 | 肢体（双下肢）、视力、老年残疾人 |
| 21 | 起身绳梯、多功能床边桌、助残家具、增加/改造床头灯、床头总控开关 | 肢体（下肢）  老年残疾人 |
| 22 | 厨房改造 | 助厨改造 | 盲人餐具、防抖勺、多功能单手切菜器、可活动餐具（可自由调整角度以满足残疾人特殊使用需求） | 视力、智力、  肢体（上肢） |
| 23 | 调整灶台、案台、水池、水龙头高度 | 肢体（双下肢） |
| 24 | 配置农村厨房柴火炉灶、对农村厨房土坯墙面贴瓷砖、安装排气扇 | 通用 |
| 25 | 农村厨房简易收纳柜（材质可为不锈钢或铝合金等，解决农村残疾人家庭厨房缺乏储藏空间导致厨房脏乱差等问题，实现厨房调味品及锅碗筷盆等收纳）注意：此收纳柜不是橱柜 |
| 26 | 安装洗手盆、洗菜盆 |
| 27 | 安装低位橱柜/可升降橱柜、低位灶台 | 下肢残疾人 |
| 28 | 设置盲文铭牌（标识燃气灶、电饭锅等位置） | 视力 |
| 29 | 安装肘式或感应式水龙头、洗手盆容膝空间改造、洗手台/柜改造、横杆毛巾架 | 肢体、视力  智力、精神 |
| 30 | 配备语音提醒功能或按键带盲文凸点的电饭锅、电磁炉、电水壶、高压锅厨房设备 | 视力 |
| 31 | 安全改造 | 配置燃气灶（带自动熄火保护） | 通用 |
| 32 | 安装烟雾/燃气/积水报警器、自动灭火装置、燃气报警器 | 通用 |
| 33 | 配置燃气/瓦斯泄漏报警装置 |
| 34 | 配置密码刀具箱 | 精神、智力 |
| 35 | 卫浴改造 | 安全  改造 | 紧急呼救装置、燃气/瓦斯报警器（适用于燃气热水器） | 通用 |
| 36 | 安装漏电保护设施（含漏电防水保护开关、电源、插座、灯具） |
| 37 | 更换带透气栅格/观察窗的卫生间门、墙面材质更换 |
| 38 | 助浴改造 | 配置浴凳（固定折叠式/移式）、低位或活动式淋浴装置 | 下肢、视力  老年残疾人 |
| 39 | 热水器（禁止安装太阳能热水器，仅限燃气热水器或电热水器，整体费用控制在1500元以内），增设浴霸/暖风/可移动电采暖器具 | 通用 |
| 40 | 洗晒辅助 | 配置洗衣机（仅限双上肢缺失的困难重度残疾人） | 肢体（双上肢缺失） |
| 41 | 洗手盆（台）更换/降低、容膝空间等改造 | 肢体（下肢） |
| 42 | 安装横杆毛巾架、肘式或感应式水龙头 | 视力、肢体  老年残疾人 |
| 43 | 安装/改造/添置手动或电动晾衣架 | 通用 |
| 44 | 助厕改造 | 安装马桶（可含铺设排水沟及排污管、化粪池改造、化粪池防护盖、防渗漏等配套改造）或智能马桶盖 | 肢体、视力、智力  精神、老年残疾人 |
| 45 | 蹲便改坐便（配置扶手/助力架） | 肢体、视力、  老年残疾人 |

表格说明：

1.“老年残疾人”是指60岁以上的持证残疾人（不分性别）；

2.“通用”是指环境设施改造或设备器具适配内容适用于所有的残疾人。