
关于年产10万立方米建筑模板生产项目环境影响报告表的批复

柳州市千里马木业有限公司：
你公司报来《年产10万立方米建筑模板生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局审核，现批复如下：
一、项目位于广西壮族自治区柳州市柳城县东泉镇走马村（广西壮族自治区柳州种畜场内老牛舍），为新建工程，占地面积18140平方米。项目建设规模：项目配备刨板机8套、热压机12台、排板线20条、涂胶机10台、4吨每小时锅炉1台、胶水生产设备1套年生产胶水3000吨（本项目生产胶水均为自用，不得外售），项目建成后可年产建筑模板10万立方米。项目建设内容主要包括：厂区设置1栋生产厂房、1栋办公楼、1栋员工宿舍、锅炉、热压机等设备。项目总投资1000万元，其中环保投资79万元。
项目已获得广西壮族自治区投资项目备案证明。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。
二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：
（一）项目建锅炉以成型生物质为燃料，锅炉尾气污染因子主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，经水浴除尘+静电除尘器，处理后通过35米（1#）烟囱排放，须确保外排有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中燃煤锅炉限值标准要求。
（二）项目在涂胶机、热压机上方设置集气罩对甲醛、非甲烷总烃、颗粒物进行收集，经收集的废气经过UV光解氧化+活性炭吸附装置处理吸附净化后通过15米（2#）排气筒排放，须确保有组织外排废气甲醛、非甲烷总烃排放浓度和排放速率达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源大气污染物排放限值的二级标准要求。
（三）项目在反应釜上方设置集气罩对甲醛、氨、非甲烷总烃、颗粒物进行收集，经收集的废气经过水喷淋塔+活性炭处理后通过15米（3#）排气筒排放，须确保有组织外排废气氨、甲醛、非甲烷总烃排放浓度，单位产品非甲烷总烃排放量排放达到GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表4大气污染物排放限制要求。
（四）项目将锯边、裁边产生的木屑粉尘通过风管连接收集至布袋除尘器处理后通过15米（4#）排气筒排放，须确保有组织外排废气颗粒物排放浓度和排放速率达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源大气污染物排放限值的二级标准要求。
（五）项目生产过程产生的无组织废气排放，须采取有效措施，确保厂界甲醛、颗粒物和非甲烷总烃排放浓度达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求；厂界臭气浓度及氨的浓度达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1恶臭污染物厂界标准值二级标准要求。
（六）项目食堂须采用清洁能源作为燃料，产生的油烟废气经油烟净化器处理后引至楼顶排放，须确保外排的油烟排放浓度符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》。
（七）项目营运期锅炉除尘废水经沉淀后循环使用，不外排；脲醛树脂胶工序喷淋废水直接回用工序，不外排；员工生活污水采用化粪池处理后提供给附近农民用作农肥，不直接排入地表水体，不外排。
（八）项目运营期噪声经采取合理布局、厂房隔声、基础减振措施及经过距离衰减后，确保厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。
（九）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。
（十）须按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求，建设规范的废三聚氰胺和烧碱包装袋、废UV灯管、废活性炭、废润滑油等危险废物的收集临时存放设施，并设立明显的危废标志，危险废物须定期收集并交由有危险废物处置资质的单位按规定处理、处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。
（十一）须对厂区地面、污水处理设施、事故应急池及储罐区等按要求进行防腐蚀和防渗漏处理。按照《环境保护图形标志—排污口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》有关规定设置规范化的排污口；须按排污许可相关要求定期进行监测。
（十二）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。
五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳城生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

                           
柳城县行政审批局
2020年9月16日 
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