
关于锅炉技术改造投资项目环境影响报告表的批复

柳州市鹏森木业加工有限公司：
你公司报来《锅炉技术改造投资项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局审核，现批复如下：
一、项目位于柳城县马山镇四塘农场鹏森木业产业园，为技术改造工程。项目拆除柳州市鹏森木业加工有限公司一期项目原有1#导热油炉（200万大卡），在1#锅炉原址新建一台 6吨每小时蒸汽锅炉，以企业产生的边角料、碎木片等作燃料，为1#生产车间热压提供蒸汽，建成后日产蒸汽 48吨，年生产时间为300天。项目总投资70万元，环保投资32.3万元。
项目已获得广西壮族自治区投资项目备案证明。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。
二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：
（一）项目改建锅炉以成型生物质为燃料，锅炉尾气污染因子主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，经布袋除尘器处理后通过35米烟囱排放，须确保外排有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中燃煤锅炉限值标准要求。
（二）项目锅炉冷却水和除尘废水经冷却、沉淀后回用于生产，不外排。
（三）合理布局高噪声设备，对噪声源强较大的鼓风机等设备采取高效的隔声、减振、降噪措施，确保厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。
（四）须对厂区地面等按要求进行防腐蚀和防渗漏处理。按照《环境保护图形标志—排污口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》有关规定设置规范化的排污口；须按排污许可相关要求定期进行监测。
（五）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。
（六）须按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求，建设规范的废胶渣等危险废物的收集临时存放设施，并设立明显的危废标志，危险废物须定期收集并交由有危险废物处置资质的单位按规定处理、处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。
（七）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。
五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳城生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

                           
柳城县行政审批局
2020年9月16日 
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