

柳城县行政审批局文件
柳城审批项投审字〔2026〕45号
                    
关于柳城县长兴城市运营管理有限公司
[bookmark: _GoBack]柳城县葛麻垌建筑垃圾消纳及资源化利用项目生态环境影响报告表的批复
柳城县长兴城市运营管理有限公司：
你公司报来《柳城县葛麻垌建筑垃圾消纳及资源化利用项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局审核，现批复如下：
1、 本项目为新建工程，位于广西壮族自治区柳州市柳城县葛麻垌生活垃圾填埋场北侧山坡，占地面积20113.83平方米。建设规模：设置一座建筑垃圾消纳场，消纳场级别为3级，处理工艺为填埋，设计填渣量为25568.3立方米，库底标高为157米，最大堆渣高度为10米，服务时间为1年，消纳类型为建筑垃圾（工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾），不得包括生活垃圾、医疗废物、一般工业固体废物和危险废物等非建筑垃圾。
项目建设内容包括主体工程（消纳场、坡脚挡土墙、防渗系统等）、辅助工程（进场道路、临时表土场、洗车平台、管理房等）、公用工程（给水、排水、供电等）；环保工程（1个容积26立方米的洗车沉淀池、1个容积200立方米的雨水沉淀池、1个容积200立方米的淋滤水沉淀池、2台雾炮机等）；详见《报告表》。
项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区、文物保护单位、地质公园、风景名胜区、基本农田等特殊保护对象。项目总投资850.00万元，其中环保投资150.00万元，占比17.65%。
项目已获得广西壮族自治区投资项目备案证明。从环境影响角度考虑，同意你公司按照《报告表》所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。
2、 项目须落实《报告表》提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：
（1） 项目运输、卸土、临时表土场、填埋区堆场、封场产生的废气无组织排放。须采取场内道路和作业区洒水降尘、表土场密目网覆盖等措施，确保厂界无组织外排的颗粒物排放浓度能够达到GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求。
（2） 项目冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排；初期雨水经截水沟排入雨水沉淀池；淋滤水经导流层、导排盲沟、竖向收集井进入堆体淋滤水沉淀池；初期雨水和淋滤水经收集处理后回用不外排；项目生活污水经化粪池处理达到GB 8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后用于周边环境施肥。
（3） 优化总平面布置，选择低噪先进的设备。对噪声源较大的推土机、压土机等采取有效的隔声降噪减震措施，确保厂界噪声达到GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准。
（4） 做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。施工产生的土方、碎石、建筑材料边角料经收集暂存后在本场消纳；生活垃圾经分类收集后由环卫部门定期清运处理；沉淀池底泥须经危险废物鉴定后依照鉴定结果合法合理处置。须按
GB 18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求，建设规范的一般固体废物贮存设施。
（5） 严格落实生态环境恢复措施。项目对生态的不利影响主要体现为区域内小型动物的临时规避、开挖造成的植被损毁、原有的地貌形态破坏而导致原有的水土保持功能降低等，从而对区域内生态环境质量造成一定的不利影响。采取的主要措施为水土保持措施及生态恢复措施等。
（6） 按分区防渗原则落实各项防渗措施。参照HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》和HJ 1462-2026《建筑垃圾污染控制技术规范》中项目污染防控对策要求，对建筑垃圾填埋区做好防渗层建设，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。在厂区及周边建立土壤和地下水水质监控点，委托有资质的监测机构对地下水水质及土壤进行定期监测，做好地下水及土壤污染预警预报。
（7） 加强环境管理，落实环境保护规章制度。确保环保措施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
（8） 按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法>（试行）》（环发〔2015〕4号）等相关要求，开展企业突发环境事件风险评估，确定风险等级，制订突发环境事件应急预案并报当地生态主管部门备案，定期组织应急演练；按照《突发环境事件应急管理办法（试行）》（环境保护部令第34号）、《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）相关要求，制定环境安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，落实相关环境风险防控措施。
3、 项目服务期满后须按《报告表》落实各项环保与安全措施。
4、 该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并依法申请排污许可证。在落实本批复和《报告表》提出的各项环境保护措施和要求后，建设单位可自行决定投入调试的具体时间并以书面形式向当地生态环境主管部门备案。调试生产前，建设单位应按国家和自治区有关规定进行申报排污许可证。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求实施竣工环境保护验收。未落实本批复和《报告表》提出的各项环境保护措施、未取得排污许可证擅自投入调试生产、未经竣工环境验收擅自投入生产的、未向社会公开有关信息的，应承担相应的法律责任。
5、 项目须主动做好服务期内和周边公众的沟通协调，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合规意见，满足公众的环境需求。
6、 项目运行时，建设单位须委托有资质的环境监测机构，按《报告表》所列的环境监测方案实施监测，并按国家有关要求公开监测信息，接受社会监督。监测结果定期上报当地生态环境主管部门备案，发现问题及时解决。
7、 建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。
8、 建设单位自收到本批复之日起5个工作日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳城生态环境局，并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。


2026年10月15日

（此件公开发布）
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投资项目在线审批监管平台项目代码：2608-450222-04-05-456455
抄送:柳州市柳城生态环境局                               
柳城县行政审批局                   2026年10月15日印发
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